	

5252A基站综合测试仪
9kHz～6GHz
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5252A基站综合测试仪集成了数种常用仪表的主要功能，包括：无线信号的检测与分析、GSM、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE、TD-LTE-A和FDD-LTE-A频域/时域/码域测试、信号强度/信号质量测试功能、以及功率测试等。

主要特点
· 多功能一体化设计，参数灵活可配，便于用户使用
· GSM、TD-SCDMA、CDMA2000、CDMA、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE、TD-LTE-A和FDD-LTE-A多种标准制式基站信号检测与分析功能，满足当今复杂网络测试需求
· 满足基站全面测试要求，支持导频信道、同步信道、寻呼信道等多个信道模拟与分析，支持信道编码与解码
· 大动态范围和高灵敏度的基站信号接收能力，支持多信道并存分析
· 多参数、多域同步关联分析：射频信号功率测试、频谱发射模板测试、邻道泄漏抑制比、信号质量等多域测试功能
· 支持2载波聚合测试，可满足LTE-Advanced基站测试
· 支持64QAM高级调制基站信号测量能力
· 中/英文操作界面，TFT真彩液晶显示
· 丰富的程控接口，任您自由选择，以便方便地实现远程控制及网络升级功能
技术规范
（1）工作频率范围
·  频率范围： 9kHz～6GHz； 频率准确度：<±100Hz； 
（2）参考频率基准
·  支持内部时钟和外部时钟作为基准参考； 
·  平均噪声电平DANL：10MHz～3GHz≤-155dBm； 
（3）相位噪声（中心频率1GHz）：
· 10KHz偏离时，  ≤-105dBc/Hz； 
· 100KHz偏离时， ≤-110dBc/Hz； 
（4）分辨率
·  频率分辨率              1Hz 
·  分辨率带宽(RBW)范围     10Hz～3MHz 
（5）动态范围
·  幅度测量范围            DANL（平均噪声电平）~+25dBm； 
·  动态范围                ＞80dB；
·  显示范围                1～10dB/格
·  二次谐波失真            <-60dBc； 
·  三阶截止点              200MHz～3GHz：<-85dB；
 3GHz～6GHz： <-80dB
·  最大安全输入功率        ≥+30dBm； 
· [bookmark: _GoBack] 参考电平范围            -120dBm～+30dBm； 
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